##############################################################################
# PARAMETRES ET CLES DE LA PHYSIQUE LMDZ
##############################################################################
# D: Valeur par default
#
#Parametres Orographiques et cdrags
#**********************************
##   Si=.T. ,  lecture du fichier limit avec la bonne annee 
ok_limitvrai=n
#Cdrags 
f_cdrag_stable=1.
f_cdrag_ter=1.
f_cdrag_oce=0.7
#cdmmax
cdmmax=2.5E-3
#cdhmax
cdhmax=2.0E-3
##  Orodr  ou  non   pour l orographie
ok_orodr=y
##  Orolf  ou  non   pour l orographie              
ok_orolf=y
#Rugoro
f_rugoro=0.
#
# Rayonnement
#*********************
# activation du nouveau code de rayonnement RRTM
# 0 : Ancien code et 1 : RRTM (D=0)
iflag_rrtm=0
#
# Parametres nuages
#******************
#seuils de la precipitation des nuages strateformes (D: 2.6e-4 2.6e-4)
cld_lc_lsc=6e-4
cld_lc_con=6e-4
#constante de temps pour eleminer eau lsc et convective (D: 3600. 3600.)
cld_tau_lsc=1800.
cld_tau_con=1800.
#facteurs correctifs sur la vitesse de chute des cristaux de glace (D: 1 1)
ffallv_lsc=1.35
ffallv_con=1.35
#coefficient sur la reevaporation de la pluie (D: 2.e-5 n)
coef_eva=1e-4
reevap_ice=y
#calcul des proprietes des nuages convectifs (D:1 0.375 1.e-4) 
iflag_cldcon=6
fact_cldcon=1.
facttemps=0.
#calcul eau condensee et fraction nuageuse a partir des PDF (D:0, 0:version avec ratqs sinon nouvelles PDFs)  
iflag_pdf=1
#calcul epaisseur optique et emmissivite des nuages (D: y 1 0.01 0.3)
ok_newmicro=y
iflag_ratqs=2
ratqsbas=0.002
ratqshaut=0.25
#rayon effectif pour les nuages de glace (D:35)
rad_froid=35
#rayons effectifs pour les nuages eau liq (tailles des gouttes d eau nuageuse, D: 13 9)
rad_chau1=12
rad_chau2=11
##  Choix ou non  de  New oliq               
new_oliq=y
#
rei_min=20.
rei_max=61.29
#
t_glace_min=258.
t_glace_max=273.13
#
# Flags Convection 
#*****************
#flag  pour la convection (D:2, 1:LMD, 2:Tiedtke, 3:KE nouvelle physique, 30:KE IPCC)
iflag_con=3
#niveau de sorties des diagnos sur la conservation energie
if_ebil=0
#efficacite de precepitation maxim (D:.993)
epmax=0.997
#ajustement convectif sec au debut de la convection (D: n 0)
ok_adj_ema=n
iflag_clw=0
#fermeture convective (D:1, 0:AR4, 2:ALE and ALP)
iflag_clos=2
#loi de melange a l entrainement  (D:1, 0:AR4=PDF plate, 1=PDF)
iflag_mix=1
#poids des PDFs plate et en cloche (D: 1 0)
qqa1=1.
qqa2=0.
# Facteur multiplication des precip convectives dans KE
cvl_corr=1.0
#
Fmax=0.65
#
# Flags Couche limite
#********************
#shema de CL des thermiques (D:0, 0:ajustement sec,=>1:versions thermiques) 
iflag_thermals=15
#pas de temps du spliting pour les thermiques
nsplit_thermals=1
tau_thermals=0.
iflag_thermals_ed=10
iflag_thermals_optflux=0
#shema de la couche de surface (D:1, 1:LMD, 8:Mellor-Yamada) 
iflag_pbl=8
#diffusion turbulente
ksta_ter=1.e-7
ksta=1.e-10
#ok_kzmin : calcul Kzmin dans la CL de surface
ok_kzmin=y
#couplage ou non avec la convection
iflag_coupl=5 (0:AR4 et 1:nouvelle physique)
seuil_inversion=-0.08
#rendement sur la puissance fournie par les thermiques a la convection
alp_bl_k=0.5
#
# Flags wakes
#************
#activation ou non des wakes (D:0, 0:AR4, 1:nouvelle physique) 
iflag_wake=1
alp_offset=0.
