\begin{equation}
   M=-1.1*soilmoisture^2+2.4*soilmoisture-0.29
\end{equation}
