\begin{equation}
f_{active\rightarrow slow}=1-(0.85-0.68\times clay)-f_{active\rightarrow passive}.
\end{equation}
