\begin{equation}
    cd_{neut} = \left(  \frac{  \kappa }  {\frac{LOG(zlev + roughheight)}{z_0} }               \right)^2
\end{equation}
