\begin{equation}
   F=0.85-0.018*L*CN
\end{equation}
