Explication de la figure sur les moyennes annuelles de l’hauteur d’eau

**Objectif :**

Analyser l’évolution annuelle afin de connaître s’il y a des variabilités interannuelles et comment se-sont-elles manifestées par station

**Donnée :**

Données journalières sur la hauteur d’eau (récupérées depuis le Publithèque du Météo-France)

**Méthode :**

La moyenne annuelle est calculée à partir des données journalières de chaque station

Les calculs et la réalisation de figure sont en **R**

**Résultat :**

Une très forte chute de l’hauteur d’eau annuelle se trouve à la station LAML entre 2011 et 2012. Cette chute est remarquée dans presque toutes stations du B.V. Lézarde sauf la station STJB

Remarque : le manque des données sur l’hauteur d’eau impacte la compréhension de l’évolution temporelle de chaque station.